**尿不湿辅助提醒器使用说明**

1. 介绍

该装置由发射器和接收器组成，按压发射器按钮后每分钟采集一次温湿度（气味）数据并上报给接收器，24h后自动进入休眠状态，再次按压按键后继续采集数据。接收器收到数据后，分析当前温湿度数据并判断是否需要更换尿不湿，如果需要更换尿不湿，接收器发出声音提醒用户更换尿不湿，按压接收器按键关闭提醒。更换尿不湿后再次按压发射器按键并安装在尿不湿上